Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА


И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от  „ЖЕ-ВИ 2009“ ЕООД, ЕИК 200719834, седалище и адрес на управление: гр. Обзор, 
ул. „Иван Вазов“ № 16, община Несебър, област Бургас
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: гр. Бяла, ул.“Брегова“ № 25, община Бяла, област Варна 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): GSM 0887 665 730, zdravvka_68@abv.bg
Лице за контакти: Здравка Кирова 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ново инвестиционно предложение:  „Изграждане на „Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня“, в УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.
3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.
4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
6. Документ за платена такса.
· Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
· Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.





дата:.........................				                      Възложител:.....................................
/подпис, длъжност/
Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6

 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието              върху околната среда
на инвестиционно предложение за:

„Изграждане на „Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня в УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна.“
Необходимостта от изготвянето на настоящата информация е обоснована и изискана от компетентния орган РИОСВ-Варна чрез писмо с изх. № 26-00-4159/А4/ 24.07.2018 г. Съгласно последното, ИП попада в обхвата на т.3, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1  на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.  

ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие. 
ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ бр. 10/2013 г. на министъра на околната среда и водите.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
„ЖЕ-ВИ 2009“ ЕООД, ЕИК 200719834, седалище и адрес на управление: гр. Обзор, 
ул. „Иван Вазов“ № 16, община Несебър, област Бургас
Пълен пощенски адрес:
гр. Бяла, ул.“Брегова“ № 25, област Варна 
Телефон, факс и e-mail:
                 GSM 0887 665 730; zdravvka_68@abv.bg

2. Лице за контакти: Здравка Кирова 

1. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
          1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост
Целта на настоящата разработка е свързана с ИП „Изграждане на „Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня“, в УПИ IV - 60, кв. 26  по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна” със сигнатура ЕР17-08-03.   
Газовото стопанство е съставено от 4 броя бутилкови групи на природен газ и газорегулаторна измервателна станция. Модулите представляват батерия от бутилки – транспортируема, състояща се от 12 броя бутилки, с марка DALMINE по 90 литра единичен обем или общо 1080 литра воден обем, с размери: диаметър 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг., свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 270 нм3 и с размери в см - 130х100х230. Тегло с пълни бутилки - 1390 кг. 
„Бутилковата инсталация за природен газ се състои от 4 броя батерии от бутилки (всяка батерия с 12 бутилки КПГ с единичен обем 90 л или общо 1080 л воден обем и 270 м3 природен газ всяка) и се ползват на ротационен принцип (пълно за празно) – на площадката има ситуирани 4 броя батерии и при изчерпване се заменят с пълни. Общия обем, складиран на площадката е 1080 м3 природен газ.   Специфичното тегло на компресирания природен газ е 0,717 кг/м3. Общото тегло на складирания природен газ на площадката  е  0,774 тона.  
Бутилките със сгъстен газ ще са монтирани на обща метална рамка с необходимите устройства за механизирано товарене и разтоварване, в  които последователно са свързани и обединени 12 броя бутилки, така че когато газът от едната бутилка свърши, започва да се черпи от следващата. Модулите ще са с общ обем 4320 L,  разположени  открито на метална рампа,  на място удобно за обслужване по време на експлоатация и отговарящо на нормативните изисквания – 3 метра от сградата. Модулите ще бъдат стационирани на бетонова площадка, с размери 1, 3/ 5 метра.
[bookmark: _Hlk520655362] Модулите ще са заземени, поставени са на метална рампа с необходимата товароносимост, която ще се свързва към заземителна инсталация. За модулите и ГРИС ще се изгради мълниезащитна инсталация по част Ел., която да покрива  периметъра. Бутилковите  групи се свързват към ГРИС посредством гъвкава връзка -  високо налягане /min 300bar/ към сферичните кранове. 
Редуцирането на налягането  от 200bar до 0.1bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение по паспорт. Максималната консумация на уредите е qV (20) =46,5  m3/h при pраб = 100 mbar.
Газорегулаторен пункт - тип G25(50m /h) за максимална консумация съответно 50 Nm3/h, понижаващ налягането от максимално работно 200bar до изходящо 100 mbar, подавано към консуматорите ще се състои се от едно основно табло, в което ще се осъществява регулирането на налягането на газа от бутилковите групи. За нормалната работа на регулаторите е необходимо подгряване на газа, което ще се осъществява в топлообменници кожухотръбни – доставка, посредством електрически котел, монтиран в сградата.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Газовото стопанство e  поднадзорно съоръжение и подлежи на надзор от лица или структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН.
2. Всяка функционална група и всяко съоръжение под налягане ще се придружават от ЕС декларация за съответствие, съставена на български език, доказваща изпълнението на съществените изисквания към тях и   гарантираща, че върху тях има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация. Всяка функционална група или всяко съоръжение под налягане ще се придружава и от инструкции за използване и информация за безопасност на български език.
	3. Тръбопроводите се изпитват, както следва:
		3.1. хидравлично за якост на налягане, указано в техническата характеристика.
		3.2. пневматично за плътност на налягане, равно на работното.
	4. Допустими гранични отклонения на свободните размери по БДС 14999 - 80г.
	4.1. За механична обработка - по H14,hl4 и +t2/2
	4.2. За огъване и рязане - по H16,hl6 и ± t3/2
	5. За  колена,  преходи, тройници  и свързващи елементи да се използват стандартни детайли за хидравлични инсталации за налягане 300 бара.
	6. Връзки между горепосочените елементи и тръбите - тип „JIC".
	7. Укрепването на тръбопроводите, където е необходимо, да се извърши с нормализирани елементи на „HILTI".

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.	Тръбопровод Ду 10
1.1. Работна среда – природен газ.
1.2. Работно налягане - р=20 [МРа]
1.3. Пробно налягане - р= 25 [МРа]
1.4. Работна и изчислителна температура - t=50°C
1.5. Прибавка за корозия - 0,0 [mm]
1.6. Външен диаметър – 16.0х 2.0 [mm]
2.	Тръбопровод Ду 20
2.1. Работна среда -природен газ.
2.2. Работно налягане - р=0,4 [МРа]
2.3. Пробно налягане - р= 0,6  [МРа]
2.4. Работна и изчислителна температура - t=20°C
2.5. Прибавка за корозия - 0,0 [mm]
2.6. Външен диаметър – 26.9 х 3.2 [mm]
3.	Тръбопровод Ду 40
2.7. Работна среда -природен газ.
2.8. Работно налягане - р=0.01 [МРа]
2.9. Пробно налягане - р= 1.0 [МРа]
2.10. Работна и изчислителна температура - t=20°C
2.11. Прибавка за корозия - 0,0 [mm]
2.12. Външен диаметър – 42.4 х 3.2 [mm]

РАЗДЕЛ 2: ЗАПИСКА ИЗЧИСЛИТЕЛНА

Тръбопровод за природен газ DN 10
1.Данни за изчислението.
1.1.	Норматив - EN 13480-3
1.2. Изчислително налягане - р=20,0 [МРа]
1.3. Пробно налягане - pPR = 26,0 [МРа]
1.4. Изчислителна температура - t=50°C
1.5. Работна среда -природен газ.
1.6. Материал на тръбопровода – E235 DIN EN 10204-3.1
1.7. Изчислителен диаметър на тръбопровода (външен) - DB = 16 [mm]
1.8. Прибавка за корозия и ерозия – с0=0[mm]
1.9. Прибавка, отчитаща минусовия допуск, от стандарт на материала по данни на производителя – C1= 0 [mm]
1.10. Прибавка, отчитаща минусовия допуск на дебелината на тръбата поради начина на производство C2= 0 [mm]
2. Дебелината на тръбопровода 
2.1. Минимална изчислителна дебелина – еord=e+c0+c1+c2
При:Изчислителна дебелина – e



При условие:

Допустимо   напрежение   за    материала    на   тръбата    при    изчислителната
температура по EN 13480-3, получаваме:


При: Минимална стойност на условната граница на провлачване при

изчислителната температура - по EN 13480-3 - = 360 [МРа] 
Минимална стойност на якостта на опън при 20°С - Rm = 340 [МРа]
Коефициент на якост на заваръчния шев(безшевна тръба) - Z=1,0

Сумарна прибавка към изчислителната дебелина – с= c0+c1+c2
еord=e+c=1,05[mm]
2.2. Приемаме тръба Ø16x2,0mm, безшевна.
Получената минимална изчислителна дебелина е по-малка от приетата.

РАЗДЕЛ 3: ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Общи изисквания.
Газорегулаторно и замерно табло и като цяло газовата инсталация да се обслужва от лица, навършили 18 години, запознати с устройството и действието на инсталацията за природен газ и с изискванията на наредбите и настоящата инструкция.
1.1. Осигуряването на безопасна експлоатация на инсталацията е задължение на нейния собственик или ползвател, който:
· осигурява обслужващ персонал и определя в длъжностна характеристика неговите функции, права и задължения;
· осигурява лице, отговорно за безопасната експлоатация на инсталацията, което познава изискванията на наредбите и инструкцията за експлоатация и контролира спазването им.
· съставя производствена инструкция въз основа на инструкцията за монтаж, експлоатация и поддържане на производителя и проектанта и изискванията на нормативната база и я връчва срещу подпис на персонала за изпълнение. Инструкцията съдържа най - малко следното:
а)	общи задължения на персонала;
б)	ред за пускане и спиране на газовата инсталация и ред за обслужване по
време на експлоатацията й;
в)	ред за обслужване и проверка на предпазните устройства, контролно -
измервателните и други уреди и съоръжения;
г)	действие на персонала при аварийни спирания и при възникване на
аварии и злополуки.
-	поставя необходимите чертежи и схеми на газовата инсталация и
производствената инструкция на работното място на персонала;
· организира обучение на персонала при постъпването му на работа и изпит за познаването на наредбата и производствената инструкция, а също и ежегодно опресняване и изпит за проверка на знанията му; за резултатите от изпитите съставя протокол; неиздържалите изпита не се допускат да работят;
· организира по установена от него форма воденето на сменен дневник; в него обслужващият персонал записва разпорежданията на ръководството за пускане и спиране, предаването на инсталацията от смяна на смяна срещу подпис, показанията на измервателните уреди, състоянието на инсталацията, извършените проверки на измервателните уреди, предпазните устройства и другите съоръжения.
1.2.	Собственикът, независимо от периодичните технически прегледи,
извършвани от органите за технически надзор, е длъжен да осигури
извършването на:
· външен технически преглед на инсталацията - най - малко един път в годината;
· изпитване за плътност на цялата инсталация - най - малко един път в годината.
1.3.	Най - малко един път на смяна обслужващият персонал обхожда
инсталацията и проверява за:
-	пропуски по инсталацията;
-	състоянието на арматурата, уплътненията, фланцевите и резбовите
съединения, предпазните устройства, контролно - измервателните уреди;
· плътността на резбовите и фланцевите съединения;
· изправното действие на работните манометри и предпазните устройства.
1.4.	Откритите при проверките неизправности се записват в сменния дневник
и се съобщават на лицето.
1.5.	Обслужващият персонал спира незабавно функционирането на
газовата инсталация:
· когато налягането или температурата в инсталацията се повиши над допустимите стойности;
· когато в елементите, работещи под налягане, се открият издутини, пукнатини или пропуски;
· при пожар и природни бедствия.
1.6.	Пълните с природен газ бутилкови групи се приемат, съхраняват, транспортират и предават за потребление само със изправна арматура и връзки.
За провеждане на монтаж и експлоатация на газовата инсталация, съставено от регулатор за налягане, разходомери, вентили и холендрови връзки, се допускат лица, които са запознати с настоящата инструкция за експлоатация и са преминали инструктаж по техника на безопасността.
Забранява се извършването на ремонт и отстраняване на дефекти по ГРИТ, когато то е включено и се намира под налягане.
Инсталацията следва да се използва строго по предназначение, в съответствие с настоящата „Инструкция за експлоатация".
2. Монтаж и експлоатация. Преди монтажа да се извърши външен оглед в
следната последователност:
· общ външен поглед за установяване на целостта на елементите и пълната
комплектация на таблата.
· оглед на уплътненията и съединенията към бутилковата група.
· оглед на фланцевото съединение на изхода от инсталацията.
· проверка за чистота на резбите и работните отверстия. Не се допуска наличието на органични и неорганични смазки, както и механични замърсители.
· проверка на движението на ръкохватката на входния вентил. Трябва да се движи леко и плавно.
Затягането на щуцерните гайки на тръбопровода се извършва ръчно и с ключ до получаване на херметичност. Не се допуска използване на допълнително приспособление за удължаване на рамото на ключа при затягане на гайките. 
ВАЖНО! При монтажа не се допуска използване на органични и неорганични
масла и греси, с изключение на специално предназначени за работа с природен газ такива.
По време на експлоатация на вентила, отварянето и затварянето на ръкохватката трябва да се извършва само с ръка, без да се използват допълнителни приспособления.
По време на експлоатация да се извършват периодични огледи за установяване херметичността на входния вентил.
При установяване на пропуски от газ през капачка на вентила, както и при невъзможност с ръчно затваряне на ръкохватката да се спре потока от газ, протичащ през вентила, същият се спира от експлоатация.
По време на експлоатация да се извършват периодични огледи за установяване херметичността на регулаторите.
При установяване на пропуски от газ през конструкцията на регулаторите, както и при неконтролируемо изменение на налягането на изхода, регулаторите се спират от експлоатация.
3. Възможни проблеми и неизправности при експлоатацията и препоръчителните
действия за отстраняването им.
По-долу са изброени проблеми и неизправности, които обслужващия персонал
е в състояние да отстрани със собствени сили.

	Неизправност:
	Причини:
	Препоръчителните действия за отстраняването им:

	Не е възможно да се
отвори или затвори вентил.
	Замръзване, зацапване или лед под стъблото на вентила,
	Полейте вентила с топла вода.

	Теч от салника на вентил.
	Недостатъчно притегната капачка.
	Притегнете.

	Не е възможно да се
постите зададената стойност на налягането.
	Неправилно настроен
регулатор на налягането. Пропуск от предпазен
клапан.
Пропуск от тръбопровод или
фитинг.
Блокирал регулатор.
Блокирал вентил към изпарителя за налягане или вентил след изпарителя за налягане.
	Извършете повторна настройка.
Опитайте да го затворите с
неколкократно раздвижване на стеблото.
Проверете утечката със сапунен
разтвор и притегнете.
Полейте с топла вода,
раздвижете регулиращия винт.
Полейте с топла вода,
раздвижете.

	Висока стойност на налягането.
	Неправилно настроен регулатор. Блокирал регулатор.
	Извършете повторна настройка.
Полейте с топла вода, раздвижете регулиращия винт.



Водоснабдяване – Парцела е захранен с вода с ПЕ ф32 мм. Има съществуващ тротоарен СК 1” с ОГ. В съществуващата в имота водомерна шахта има водомерен възел с два спирателни крана 1“, възвратна клапа и филтър ф1“ и водомер 5м3/ час. Новото захранване с вода ще стане от съществуваща водопроводна мрежа в парцела след водомерната шахта. Водопровода ще се изпълни с ПЕ тръби ф32 мм до новата сграда. Площадковия водопровод ще се изпълни с ПЕ тръби ф32 мм/ PN 10. Полагането ще стане върху пясъчна подложка 20 см и засипка с пясък 20 см над темето на дълбочина 1, 50 м от терена.
Отвеждането на битово-фекалните води от имота на ИП ще стане към съществуваща канализация пред парцела по улицата чрез съществуващо отклонение 
ф200 мм, а от там в ПСОВ Попович. В имота се предвижда дворна канализация с дебелостенни PVC тръби ф160 мм за отвеждане водите до дворна РШ. Връзката с уличната канализация е съществуваща и се запазва. Липсата на поток непречистени отпадъчни води, директно заустван в природен водоприемник не предполага негативно въздействие върху качеството на повърхностните и подземни води в района.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения
Инвестиционното предложение „Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня“ има връзка с одобрено инвестиционно предложение:  „Изграждане на Обществена пералня“, в УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна.
Бутилковите  групи се свързват към ГРИС посредством гъвкава връзка -  високо налягане /min 300bar/ към сферичните кранове. 
Редуцирането на налягането  от 200bar до 0.1bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение по паспорт. 
Газорегулаторен пункт - тип G25(50m /h) за максимална консумация съответно 50 Nm3/h, понижаващ налягането от максимално работно 200bar до изходящо 100 mbar, подавано към консуматорите ще се състои се от едно основно табло, в което ще се осъществява регулирането на налягането на газа от бутилковите групи. За нормалната работа на регулаторите е необходимо подгряване на газа, което ще се осъществява в топлообменници кожухотръбни – доставка, посредством електрически котел, монтиран в сградата.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда ползването на други природни ресурси .
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води 
На територията на която ще се реализира ИП  има  одобрено инвестиционно предложение:  „Изграждане на Обществена пералня“ за която се  предвижда извършване на строителни работи и изграждане на съоръжения или сгради, поради което ще се формират строителни отпадъци.
За строителството ще се използват строителни материали от различни доставчици и готов бетон, който ще се полага в момента на доставянето му. Строителните дейности ще се извършват по традиционните строителни технологии..
При строителството на пералнята ще се формират следните видове отпадъци:
 строителни – в процеса на изграждане на обекта;
17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
17 02 01 дървесни материали
20 01 01 хартия и картон
20 01 02 стъкло
20 02 01 биоразградими отпадъци
 Прогнозни количества:
– за изкопани земни маси – еднократно  100  м3
– за ТБО – около 0,0035 м3 /ж.ден
 Начин на третиране: 
Отпадъците от строителството на обекта и ще бъдат извозвани на депо за строителни отпадъци, посочено от Община Бяла, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място определено от община Бяла. Хумусният пласт отделен по време на строителството ще бъде депониран и повторно използван по време на озеленяването след приключване на строителните дейности.
Битовите отпадъци ще се събират в съдове за смет, предоставени от фирмата по сметосъбиране, обслужваща района, при което ще бъде сключен договор.
Не се предвижда генериране на опасни отпадъци
   Експлоатацията на обекта не е свързана с пряко или непряко изпускане на опасни, вредни или токсични вещества в атмосферата. 
Охраната на обекта ще се извършват от 1 човек, като за подслон ще се използва офис от сградата на обществената пералня в тъмната част на денонощието.
Генериране на отпадъчни води
В съпътстващата сграда ще бъдат изградени санитарни възли.
От дейността на газовото стопанство няма да се генерират  отпадъчни води.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
Експлоатацията на обекта не е свързана с пряко или непряко с изпускане на опасни, вредни или токсични вещества в атмосферата.
Няма да се застрашат популациите от характерни за района растителни и животински видове.  
При експлоатацията на обекта не се очакват нива на шум над граничните стойности и наднормени нива на прах и химични агенти във въздуха на работната и околна среда, предвид спецификата на инвестиционното предложение.
Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на изграждането му, така и по време на експлоатацията. 
През етапа на експлоатацията на обекта също не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение /изграждане и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
Газовото стопанство, чрез основната си и спомагателна дейност не оказва отрицателно въздействие и не замърсява околната среда. Описаната и приложима технология е изцяло екологосъобразна.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение
Както във всяко друго изграждане на такъв тип обект от съпътстващата инфраструктура, така и в този съществуват рискове за производствени инциденти и трудови злополуки. Но като възможност, този риск не е по-голям от обичайните рискове за всяко друга дейност. Така утвърдена, инструкцията е неразделна част от документацията на предприятието по охраната и безопасността на труда. Тя ще се намира на видно място в него, всички работещи ще се запознават с нея срещу подпис. Тя, както и другите нормативни документи, свързани с условията на труд, предвиждат наличие на индивидуални и общи спасителни средства.
Отделно от това на обекта ще се води дневник за начален и постоянен инструктаж по охрана на труда и техника на безопасността. Всички тези мерки правят рисковете на обекта в рамките на допустимите норми за подобни дейности.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето
Предвид спецификата на инвестиционното предложение през етапите на изграждането и експлоатацията на обекта не се очакват нива на шум над граничните стойности и наднормени нива на прах и химични агенти във въздуха на работната и околна среда.
2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за
временни дейности по време на строителството

 „Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня, ще се разположи в имот – частна  собственост, представляващ УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна. Общата площ на целия имот е 711 кв.м. Размерите на площадката, върху която ще се изгради Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня ще е с размери 1,3 м/5 м. Местоположението на газовото стопанство е в югозападната част на имота, на границата с УПИ VI – 58 по дългата страна на площадката и на уличната регулация по късата, както е показано на приложената ситуация.
3. Описание на основните процеси /по проспектни данни/, капацитет, 
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС 
 
Основните процеси, предвиждани в инвестиционното предложение включват:
1.1. Осигуряването на безопасна експлоатация на инсталацията е задължение на нейния собственик или ползвател, който:
· осигурява обслужващ персонал и определя в длъжностна характеристика неговите функции, права и задължения;
· осигурява лице, отговорно за безопасната експлоатация на инсталацията, което познава изискванията на наредбите и инструкцията за експлоатация и контролира спазването им.
· съставя производствена инструкция въз основа на инструкцията за монтаж, експлоатация и поддържане на производителя и проектанта и изискванията на нормативната база и я връчва срещу подпис на персонала за изпълнение. Инструкцията съдържа най - малко следното:
а)	общи задължения на персонала;
б)	ред за пускане и спиране на газовата инсталация и ред за обслужване по
време на експлоатацията й;
в)	ред за обслужване и проверка на предпазните устройства, контролно –
измервателните и други уреди и съоръжения;
г)	действие на персонала при аварийни спирания и при възникване на аварии и
злополуки.
-	поставя необходимите чертежи и схеми на газовата инсталация и
производствената инструкция на работното място на персонала;
· организира обучение на персонала при постъпването му на работа и изпит за познаването на наредбата и производствената инструкция, а също и ежегодно опресняване и изпит за проверка на знанията му; за резултатите от изпитите съставя протокол; неиздържалите изпита не се допускат да работят;
· организира по установена от него форма воденето на сменен дневник; в него обслужващият персонал записва разпорежданията на ръководството за пускане и спиране, предаването на инсталацията от смяна на смяна срещу подпис, показанията на измервателните уреди, състоянието на инсталацията, извършените проверки на измервателните уреди, предпазните устройства и другите съоръжения.

1.2.	Собственикът, независимо от периодичните технически прегледи,
извършвани от органите за технически надзор, е длъжен да осигури
извършването на:
· външен технически преглед на инсталацията - най - малко един път в годината;
· изпитване за плътност на цялата инсталация - най - малко един път в годината.
1.3.	Най - малко един път на смяна обслужващият персонал обхожда
инсталацията и проверява за:
-	пропуски по инсталацията;
-	състоянието на арматурата, уплътненията, фланцевите и резбовите
съединения, предпазните устройства, контролно - измервателните уреди;
· плътността на резбовите и фланцевите съединения;
· изправното действие на работните манометри и предпазните устройства.
1.4.	Откритите при проверките неизправности се записват в сменния дневник
и се съобщават на лицето.
1.5.	Обслужващият персонал спира незабавно функционирането на
газовата инсталация:
· когато налягането или температурата в инсталацията се повиши над допустимите стойности;
· когато в елементите, работещи под налягане, се открият издутини, пукнатини или пропуски;
· при пожар и природни бедствия.
1.6.	Пълните с природен газ бутилкови групи се приемат, съхраняват, транспортират и предават за потребление само със изправна арматура и връзки.
За провеждане на монтаж и експлоатация на газовата инсталация, съставено от регулатор за налягане, разходомери, вентили и холендрови връзки, се допускат лица, които са запознати с настоящата инструкция за експлоатация и са преминали инструктаж по техника на безопасността.
Забранява се извършването на ремонт и отстраняване на дефекти по ГРИТ, когато то е включено и се намира под налягане.
Инсталацията следва да се използва строго по предназначение, в съответствие с настоящата „Инструкция за експлоатация".

4. Монтаж и експлоатация. Преди монтажа да се извърши външен оглед в
следната последователност:
· общ външен поглед за установяване на целостта на елементите и пълната
комплектация на таблата.
· оглед на уплътненията и съединенията към бутилковата група.
· оглед на фланцевото съединение на изхода от инсталацията.
· проверка за чистота на резбите и работните отверстия. Не се допуска наличието
на органични и неорганични смазки, както и механични замърсители.
· проверка на движението на ръкохватката на входния вентил. Трябва да се движи
леко и плавно.
Затягането на щуцерните гайки на тръбопровода се извършва ръчно и с ключ до получаване на херметичност. Не се допуска използване на допълнително приспособление за удължаване на рамото на ключа при затягане на гайките. 
ВАЖНО! При монтажа не се допуска използване на органични и неорганични масла
и греси, с изключение на специално предназначени за работа с природен газ такива.
По време на експлоатация на вентила, отварянето и затварянето на ръкохватката трябва да се извършва само с ръка, без да се използват допълнителни приспособления.
По време на експлоатация да се извършват периодични огледи за установяване херметичността на входния вентил.
При установяване на пропуски от газ през капачка на вентила, както и при невъзможност с ръчно затваряне на ръкохватката да се спре потока от газ, протичащ през вентила, същият се спира от експлоатация.
По време на експлоатация да се извършват периодични огледи за установяване херметичността на регулаторите.
При установяване на пропуски от газ през конструкцията на регулаторите, както и при неконтролируемо изменение на налягането на изхода, регулаторите се спират от експлоатация.
5. Схема на нови или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
За реализиране на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота ще се осъществява чрез улица от уличната регулация на село Попович
6. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 
По време на експлоатация ще се спазват стриктно стъпките на инвестиционния проект.
7. Предлагани методи за строителство
Всички методи за строителство са подробно описани в строителната документация и всички етапи ще се спазват съгласно проекта. 
Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Реализирането на ИП ще доведе до качественото функциониране на Обществената пералня.
Инвестиционната инициатива е обусловена от следните фактори:
· Наличието на съществуваща инфраструктура за бърз и лесен достъп до
обектите;
· Имотът е в  населено място, което улеснява обслужването на обектите.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях
„Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня, ще се
изгради в имот – частна  собственост, представляващ УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на 
с. Попович, община Бяла, област Варна. Общата площ на целия имот е 711 кв.м. Размера на площадката върху която ще се изгради Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня е с размери 1,3м./5 м. и се намира на югозападната граница на имота.


ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона/ЗЗ/ от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие. 
ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ. бр. 10/2013 г. на министъра на околната среда и водите.
На територията на инвестиционното предложение няма обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението. Не се очаква трансгранично въздействие.
9. Съществуващото земеползване по границите на площадката или 
на инвестиционното предложение 
„Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня, ще се
изгради в имот – частна  собственост, представляващ УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на 
с. Попович, община Бяла, област Варна. Общата площ на целия имот е 711 кв.м. Размера на площадката върху която ще се изгради Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня е с размери 1,3м./5 м. и се намира на югозападната граница на имота.
При експлоатацията на обекта няма да бъдат засегнати съществуващи и бъдещи планирани ползватели на земи. 
10. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони,
санитарно – охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа
Имотът не засяга чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони. 
Съгласно писмо с  изх. № 26-00-4159/А4/ / 24.07.2018 г.  на РИОСВ – Варна ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона/ЗЗ/ от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие. 
ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ бр 10/2013 г. на министъра на околната среда и водите.
ЗТ по реда на Закона за защитените територии са на значително разстояние от обекта, което от само себе си ги изключва като потенциално застрашени от преки въздействия, свързани със строителството и експлоатацията на обекта, но тъй като те се явяват като чувствителни от екологична гледна точка зони, ще ги посочим. Най-близо разположените ЗТ са: 
Природна забележителност „Белите скали” 

Площ: 14.2 хектара; 
Местоположение: Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла; 
Документи за обявяване: Заповед №РД486 от 17.04.2003 г., бр. 48/2003 на ДВ. 
Цели на обявяване: 
1. Опазване на уникален непрекъснат скален геоложки профил, представляващ геохроноложка граница Креда - Терциер и съпътстваща я иридиево-рядкометална аномалия; 
Режим на дейности: 
1. Забранява се всякакво строителство; 
2. Забранява се разкриване на кариери и геологопроучвателни и добивни работи; 
3. Забранява се алпинизъм; 
4. Забранява се нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. 
Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по Директивата за птиците: Камчийска планина. 

Защитена местност „Горска барака” 

Площ: 94.4 хектара; 
Местоположение: Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Юнец; 
Документи за обявяване: Заповед №РД-374 от 05.05.1982 г., бр. 39/1982 на ДВ; 
Документи за промяна: Прекатегоризация със Заповед №РД-820 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на ДВ; 
Цели на обявяване: 
1. Опазване на вековна благуново-горуново-буково-смесена гора; 
Режим на дейности: 
1. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; 
2. Забранява се паша на домашни животни; 
3. Забранява се строителството;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя както естествения облик на местността;
 5. Забранява се ловуването; 
6. Разрешава се територията на обекта да бъде използвана като семенна база; 
Припокриване (частично или пълно): 

УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна попада в защитена зона (ЗЗ) по реда на Закона за биологичното разнообразие: 
- ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ бр 10/2013 г. на министъра на околнта среда и водите. 

ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици 
Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия, на запад и северозапад границата й е река Луда Камчия, а на юг достига до река Двойница и седловината, отделяща я от Еминската планина. Надморската й височина е от 0 m при Черно море, до 627 m в западната част (връх Каменяк). Основните местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови гори и смесени широколистни гори с преобладаване на цер /Quercus cerris/, благун /Quercus frainetto/, горун /Quercus dalechampii/, източен бук /Fagus orientalis/, мизийски бук /Fagus sylvatica/, сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Около 40% от горите са издънкови. Сред горските масиви, главно около селищата са разпръснати обработваеми земи и ливади с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. Разпръснато разположени скални масиви се намират главно в западната част на планината. По-големите реки в района са Луда Камчия, Двойница и Елешница. На р. Луда Камчия е построен язовир Цонево с водна площ около 300 ha, а на р. Елешница - едноименен язовир с водна площ около 100 ha. 
Цели на обявяване на защитената зона: 
1.) Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на ЗЗ; 
2.) Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата; 
3.) Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

Режим на дейности: 
1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 
2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
3. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 
4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
5. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на Заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР. Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия. 
На територията на ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” се срещат следните видове, предмет на опазване на защитена зона: 

Птици: 
Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC) - Ловен сокол (Falco cherrug), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Черна каня (Milvus migrans), Oрел рибар (Pandion haliaetus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Орел змияр (Circaetus gallicus), Степен блатар (Circus macrourus), Полски блатар (Circus cyaneus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Червена каня (Milvus milvus), Голям креслив орел (Aquila clanga), Осояд (Pernis apivorus), Малък нирец (Mergus albellus), Поен лебед (Cygnus cygnus), Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Mалък воден бик (Ixobrychus minutus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), Полска бъбрица (Anthus campestris), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Черночела сврачка (Lanius minor), Ливаден блатар (Circus pygargus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Горска чучулига (Lullula arborea), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Козодой (Caprimulgus europaeus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Сокол скитник (Falco peregrinus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Бухал (Bubo bubo), Сив жерав (Grus grus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Малък горски водобегач (Tringa glareola). 
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC) - Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Речна чайка (Larus ridibundus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Качулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Обикновен пчелояд Merops apiaster), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Малък ястреб (Accipiter nisus), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Орко Falco subbuteo), Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), Сива патица (Anas strepera), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Шилоопашата патица (Anas acuta), Среден нирец (Mergus serrator), Лиска (Fulica atra), Зеленоножка (Gallinula chloropus). 

Резултати от проучването на орнитофауната: 
В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна през 2012 г. в ЗЗ са установени общо 9161 индивида от 109 вида, представители на орнитофауната. От 38 вида птици, чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в обхвата на проучването са регистрирани 28 вида. Следва да се отбележи че целите и методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици, които са основния брой видове, предмет на опазване в зоната. Препоръчва се актуализация на оценката за гнездовата численост на белоопашатия мишелов и малкия креслив орел, в стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона, въз основа на данните от 2012 г. Препоръчва се актуализиране на гнездовия статус на малкия ястреб, в стандартния натура 2000 формуляр за защитената зона, на база данните от 2012 г. 
Бележки върху състоянието на местообитанията 
Цялостното състояние на местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ може да бъде определено като добро, с изключения на посочените заплахи: 
- Установени заплахи - констатирано е разпокъсване и унищожаване на местообитания, вследствие урбанизация в землището на с. Горица, Община Бяла. В района на местността „Бостан търла” е установена строителна дейност - багер разораваш пасище, по проект за вилно селище. В районите, заети от пясъчни ивици и крайморски гори, достъпни за туристите (местността „Кара дере” в землището на с. Горица, Община Бяла) — безпокойство по време на туристическия сезон, замърсяването с битови отпадъци. 
Реализацията на инвестиционното предложение не води до прояви на прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете. Липсват основания да се очаква измеримо изменение на фактора „фрагментиране” на популации в района. Не се очакват прояви на бариерен ефект. Не се нарушават биокоридорни връзки. 
Целостта на защитената зона не е застрашена от негативни въздействия, тъй като в процеса на реализацията на обекта няма да настъпят драстични промени в екологичните условия – загуба на местообитания, фрагментация, нарушаване на традиционния видов състав на зоната. 
Реализацията на инвестиционното намерение е свързана с използване на наличният потенциал на територията. Строителните работи няма да се извършват. Не се очакват кумулативни ефекти по отношение структурата и целостта на защитената зона при изпълнение на настоящото ИП. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)
 добив на строителни материали – НЕ
 нов водопровод – НЕ
 добив или пренасяне на енергия – НЕ
  електроснабдяване на обекта – ДА
 строителство за обществени нужди – ДА
При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда други дейности за реализиране на инвестиционното намерение.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение 
Становище от РДПБЗН Варна
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване
„Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня, ще се
изгради в имот – частна  собственост, представляващ УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на 
с. Попович, община Бяла, област Варна. Общата площ на целия имот е 711 кв.м. Размера на площадката върху която ще се изгради Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня е с размери 1,3м./5 м. и се намира на югозападната граница на имота.
При експлоатацията на обекта няма да бъдат засегнати съществуващи и бъдещи планирани ползватели на земи. 
2. мочурища, крайречни области, речни устия
В близост до ИП няма речни устия, мочурища, крайречни области.
3. крайбрежни зони и морска околна среда
ИП  не попада в охранителна зона „А“ или „Б“ съгласно ЗУЧК.
4. планински и горски райони
Територията – предмет на ИП не  граничи със горски и планински територии 
5. защитени със закон територии
ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа
УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна попада в защитена зона (ЗЗ) по реда на Закона за биологичното разнообразие: 
- ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ бр 10/2013 г. на министъра на околната среда и водите. 
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност
ИП не засяга територии за опазване на обекти на културното наследство.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита
ИП не засяга чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони. 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии
Целта на настоящата разработка е свързана с ИП за „Газово стопанство на
компресиран природен газ за Обществена пералня, ще се изгради в имот – частна  собственост, представляващ УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна. Общата площ на целия имот е 711 кв.м. Размера на площадката върху която ще се изгради Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня е с размери 1,3м./5 м. и се намира на югозападната граница на имота.
Инвестиционното намерение не предвижда други дейности, като добив на строителни материали и др. 
· въздействие върху населението и човешкото здраве – При експлоатация на
обекта и спазване на експлоатационните условия вероятността от поява на въздействие върху населението и човешкото здраве е минимална. Въздействието се оценява като непряко, краткосрочно, обратимо
Инвестиционното предложение, което се предвижда да се осъществи няма да оказва негативно въздействие върху хората в района на местоположението му и на самите работници, които ще обслужват обекта, както и върху тяхното здраве. 
При стриктното спазване на стъпките на технологията изисквания при експлоатацията на този вид обект, реализирането на ИП няма да оказва негативно влияние и върху здравето на живущите на най-близо разположеното населено място .
Инвестиционното предложение със своите функции и предназначение не излиза с влиянието си извън границите на имота и не засяга съседни имоти.
· въздействие върху материалните активи 
Инвестиционното предложение няма да доведе до унищожаване на материални активи. 
· въздействие върху културното наследство – Не е известно да се засягат
единични или групови паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.
· въздействие върху атмосферния въздух и климата 
По време на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на атмосферния въздух в района, което да доведе до отрицателно въздействие.
· въздействие върху водите – По време на изграждането и експлоатацията на
обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района.
		С реализацията и експлоатацията на обекта не се предвижда замърсяване на повърхностни и подпочвени води в района.
		Инвестиционното предложение не предвижда заустване на пречистени и непречистени води във водни хоризонти.
· въздействие върху почвата – С реализацията и експлоатацията на обекта не
се очакват отклонения в качеството на почвите.
· въздействие върху земните недра – Инвестиционното предложение
изключва възможност за въздействие върху земните недра. Въздействието се оценява като нулево.
В границите на разглеждания имот и в района му няма полезни изкопаеми, не се предвиждат дейности в земни недра. 
· въздействие върху ландшафта – Въздействието се оценява като
дългосрочно, положително. 
· въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитените територии - Инвестиционното предложение ще се реализира на територия, която не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Спецификата на инвестиционното предложение не представлява реална заплаха за защитния режим на ЗТ. Въздействието се оценява като нулево.
2. Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение
УПИ IV – 60, кв. 26 по ПУП на с. Попович, община Бяла, област Варна попада в защитена зона (ЗЗ) по реда на Закона за биологичното разнообразие: 
- ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ бр 10/2013 г. на министъра на околната среда и водите. 

Имотът не засяга чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони и защитени зони. 
Съгласно писмо с писмо с изх. № 26-00-4159/А4/ / 24.07.2018 г. Съгласно последното, ИП попада в обхвата на т.3, буква „в” от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1  на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.  
ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона/ЗЗ/ от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие. 
ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10.02 2012г ДВ бр. 23/20.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, изменението ѝ е със заповед РД-77 от 28.01. 2013 г ДВ бр 10/2013 г. на министъра на околнта среда и водите.
ИП попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона.  
Реализацията на инвестиционното предложение не води до прояви на прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете. Липсват основания да се очаква измеримо изменение на фактора „фрагментиране” на популации в района. Не се очакват прояви на бариерен ефект. Не се нарушават биокоридорни връзки. 
Целостта на защитената зона не е застрашена от негативни въздействия, тъй като в процеса на реализацията на обекта няма да настъпят промени в екологичните условия – загуба на местообитания, фрагментация, нарушаване на традиционния видов състав на зоната. 
За всички видове птици, бозайници, земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитените зони не се очаква загуба или влошаване на местообитанията, както и въздействие върху числеността и плътността на популациите им. 
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по време на реализирането и експлоатацията на обекта. Не е предвидено да се извършват взривни работи. Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
При спазване изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до експлоатацията на този вид обекти и организираното третиране на генерираните отпадъци, не се очаква значително отрицателно въздействие. 
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
	Въздействията по време на експлоатацията на обекта са с ниска степен, локални в границите на инвестиционната площадка и непосредствено до нея.
Не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да засегне близко населени места.  
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Не се очаква вероятност от отрицателно въздействие по време на изграждането и експлоатацията на обекта върху атмосферния въздух, водите, земните недра, почвата, флората и фауната, ландшафта, културното наследство, от генерирането на отпадъци и от вредните физически фактори. Въздействието ще бъде незначително, характерно за този вид обекти. 
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието
Вследствие реализирането на ИП не се очаква вероятност от отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, водите, земните недра, почвата, растителния и животинския свят, ландшафта, културното наследство, от генериране на отпадъци, от вредни физически фактори и върху населението, поради което не се прави оценка за продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения
Инвестиционното предложение има връзка с одобрено инвестиционно предложение: „Изграждане на Обществена пералня“ в УПИ IV – 60, в кв. 26 по плана на с. Попович, община Бяла, област Варна. 
При реализиране на настоящото ИП не се очаква кумулативен ефект.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
	Въздействията могат да се намалят при:
· Стриктно спазване на стъпките на технологията и проекта;
· Всички генерирани отпадъци да се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
10. Трансграничен характер на въздействието
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве
За да се предотврати или сведе до минимум въздействието върху околната и работната среда при експлоатацията е необходимо: 
· Спазване на нормативните изисквания при експлоатацията на обекта;
· Провеждане на непрекъснат превантивен контрол при експлоатацията на
обекта;
· Запознаване на работниците със специфичните условия на труд и провеждане
на периодични инструктажи с тях;
· Спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците за недопускане
замърсявания с отпадъци;
· Да не се допуска замърсяване на имота от дейностите по експлоатация на ИП;
При стриктно спазване на посочените мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
Съгласно изискванията на Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5.01.2018 г.) от страна на възложителя е изпратено уведомление до Кмета на Община Бяла с вх. рег. № РД 70 -00 -472/ 25.06.2018 г. (представено в Приложение). 
Към настоящия момент няма постъпили становища, мнения, препоръки и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.
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